{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Menu","Calculatrice","Tableaux","Fiche technique","tarifs2018"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Menu","index":0,"n_rows":25,"n_cols":1,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ceci est une calculatrice d'aide aux décisions d'affaire à la ferme qui comporte 4 feuilles de travail. Certains champs doivent être remplis par l'utilisateur. Elle peut avoir 24 colonnes de largeur et 55 rangées."]
["Menu - Calcul des tarifs des travaux agricoles à forfait "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Le tableur Excel Calcul des tarifs des travaux agricoles à forfait vous permet de calculer les coûts qu’il faut comptabiliser pour les travaux agricoles à forfait. Il comprend des tableaux permettant de comptabiliser les coûts relatifs au matériel qui sont requis dans le calcul ainsi qu’une fiche technique contenant les résultats de l’enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait en Ontario et un guide de rédaction de contrat de travail agricole à forfait.\n\nLe tableur Excel Calcul des tarifs de location de matériel, que vous trouverez sous l’onglet « Calculatrice », vous permet de calculer les coûts qu’il faut comptabiliser pour la location d’équipement à court terme."]
[]
["Conçu par John Molenhuis"]
["chargé de programme, analyse des activités commerciales et des coûts de production"]
["MAAARO, Brighton"]
["Courriel: john.molenhuis@ontario.ca"]
[]
["Révisé le avril 2020"]
[]
["fin de la feuille de calcul"]

{"sheet":"Calculatrice","index":1,"n_rows":83,"n_cols":30,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Calcul du tarif d'un travail à forfait"]
[null,"UNITÉ MOTRICE (TRACTEUR OU MACHINE AUTOMOTRICE)"]
[null,"Puissance (CV) à la prise de force",375,"Moissonneuses-batteuses automotrices"]
[null,"Vie utile (années)",5,"Prix d'achat",478000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D4","v":"Moissonneuses-batteuses automotrices"},"Tracteurs 2RM",null,null,"2WD tractors"]
[null,"Taux d'intérêt***",0.03,"Heures par année",250,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tracteurs avec assistance roues avant",null,null,"FWA tractors"]
[null,"Acres/an",2575,"Coût du carburant/L",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tracteurs 4RM",null,null,"4WD tractors"]
[null,"Acres/hr (voir tableau 5)",10.3,"Consommation moyenne de carburant (L/h)",{"$f":"C4*0.244","v":91.5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moissonneuses-batteuses automotrices",null,null,"Self Propelled combines"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pulvérisateurs enjambeurs automoteurs",null,null,"Self propelled high clearance sprayer"]
[null,"Taux d’amortissement annuel (% du prix d’achat) Tableau 3",{"$f":"IF(D4<>\"\",VLOOKUP(D4,DeprRep,4,FALSE),0)","v":5.6},"Pourcentage à allouer pour les réparations annuelles (% du prix d’achat) Tableau 3",{"$f":"IF(D4<>\"\",VLOOKUP(D4,DeprRep,5,FALSE),0)","v":2.5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Récolteuses-hacheuses automotrices",null,null,"Self propelled forage harvesters"]
[null,"Valeur de reprise**",{"$f":"IF(C10=0,0,E5-(E5*C10/100*C5))","v":344160},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Depreciation"]
[null,"Coûts fixes annuels",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trade in value"]
[null,"Recouvrement des investissements*",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Repairs",{"$f":"VLOOKUP(D4,DeprRep,4)","v":4.4000000000000004}]
[null,"prix d’achat – valeur de reprise",null,{"$f":"E5-C11","v":133840}]
[null,"facteur lié au recouvrement des investissements","x",{"$f":"(C6*(1+C6)^C5)/((1+C6)^C5-1)","v":0.21835457140057621},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(D4,#REF!,5)","v":3}]
[null,null,null,{"$f":"D14*D15","v":29224.57583625312}]
[null,"valeur de reprise x taux d’intérêt**","+",{"$f":"C11*C6","v":10324.799999999999}]
[null,"Recouvrement des investissements*",null,null,{"$f":"D16+D17","v":39549.375836253123}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Têtes à grains"]
[null,"Assurance et remisage",null,"prix d’achat x 1 %",{"$f":"E5*0.01","v":4780},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Têtes à maïs"]
[null,"Coûts fixes TOTAUX/an",null,null,{"$f":"SUM(E18:E20)","v":44329.375836253123},"(A)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remorques à grain"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Charrues à disques"]
[null,"Coûts d’utilisation annuels",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Travail du sol vertical"]
[null,"Carburant et lubrifiants (Tableau 5)",null,"(litres/heure x heures/an x coût du carburant/litre x 1,10)",{"$f":"E8*E6*E7*1.15","v":26306.249999999996},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cultivateurs, bineuses"]
[null,"Réparations",null,"pourcentage à allouer pour les réparations annuelles x prix d’achat",{"$f":"E5*E10/100","v":11950},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Herses"]
[null,"Coûts d’utilisation TOTAUX/an",null,null,{"$f":"SUM(E24:E25)","v":38256.25},"(B)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoirs"]
[null,"Totaux",null,null,{"$f":"SUM(E26,E21)","v":82585.625836253123},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoirs en lignes"]
[null,"+ MATÉRIEL 1 (INSTRUMENT ARATOIRE, MACHINE MUE PAR PRISE DE FORCE, AUTRE)",null,"Têtes à maïs",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Faucheuse - conditionneuse"]
[null,"Vie utile (années)",5,"Prix d'achat",122000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presses à balles rondes"]
[null,"Taux d'intérêt***",0.03,"Valeur de reprise**",{"$f":"C33","v":95160},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presses à grosses balles carrées"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presses à petites balles carrées"]
[null,"Taux d’amortissement annuel (% du prix d’achat) Tableau 3",{"$f":"IF(D28<>\"\",VLOOKUP(D28,DeprRep,4,FALSE),0)","v":4.4000000000000004},"Pourcentage à allouer pour les réparations annuelles (% du prix d’achat) Tableau 3",{"$f":"IF(D28<>\"\",VLOOKUP(D28,DeprRep,5,FALSE),0)","v":2.8},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Épandeurs de fumier"]
[null,"Valeur de reprise**",{"$f":"IF(C32=\"\",\"\",E29-(E29*C32/100*C29))","v":95160}]
[null,"+ MATÉRIEL 2 (INSTRUMENT ARATOIRE, MACHINE MUE PAR PRISE DE FORCE, AUTRE)",null,"Têtes à grains"]
[null,"Vie utile (années)",5,"Prix d'achat",60000]
[null,"Taux d'intérêt***",0.03,"Valeur de reprise**",{"$f":"C39","v":46800}]
[]
[null,"Taux d’amortissement annuel (% du prix d’achat) Tableau 3",{"$f":"IF(D34<>\"\",VLOOKUP(D34,DeprRep,4,FALSE),0)","v":4.4000000000000004},"Pourcentage à allouer pour les réparations annuelles (% du prix d’achat) Tableau 3",{"$f":"IF(D34<>\"\",VLOOKUP(D34,DeprRep,5,FALSE),0)","v":2.5}]
[null,"Valeur de reprise**",{"$f":"IF(C38=\"\",\"\",E35-(E35*C38/100*C35))","v":46800}]
[null,"Coûts fixes annuels"]
[null,"Recouvrement des investissements*"]
[null,"prix d’achat – valeur de reprise",null,{"$f":"(E29-E30)+(E35-E36)","v":40040}]
[null,"facteur lié au recouvrement des investissements","x",{"$f":"(C30*(1+C30)^C29)/((1+C30)^C29-1)","v":0.21835457140057621}]
[null,null,null,{"$f":"D42*D43","v":8742.9170388790717}]
[null,"valeur de reprise x taux d’intérêt**","+",{"$f":"(E30*C30)+(E36*C36)","v":4258.7999999999993}]
[null,"Recouvrement des investissements*",null,null,{"$f":"D44+D45","v":13001.717038879071}]
[]
[null,"Assurance et remisage",null,"prix d’achat x 1 %",{"$f":"(E35+E29)*0.01","v":1820}]
[null,"Coûts fixes TOTAUX/an",null,null,{"$f":"SUM(E42:E48)","v":14821.717038879071},"(C)"]
[]
[null,"Coûts d’utilisation annuels"]
[null,"Réparations",null,"pourcentage à allouer pour les réparations annuelles x prix d’achat",{"$f":"(E29*E32/100)+(E35*E38/100)","v":4916}]
[null,"Coûts d’utilisation TOTAUX/an",null,null,{"$f":"SUM(E51:E52)","v":4916},"(D)"]
[null,"Totaux",null,null,{"$f":"SUM(E53,E49)","v":19737.717038879069}]
[null,"= COÛTS ANNUELS DU MATÉRIEL (A + B + C + D)",null,null,{"$f":"SUM(E54,E27)","v":102323.34287513219},"(E)"]
[null,"Rémunération de la gestion",0.15,"Rémunération de conducteur (entrepreneur ou salarié)",22]
[null,null,null,"Allocation de travail pour le déplacement des machines et temps morts",0.15]
[null," + Marge bénéficiaire (rémunération de la gestion, frais d'administration) marge suggérée : 15% des coûts du matériel ( E x 0,15 )",null,null,{"$f":"E55*C56","v":15348.501431269828},"(F)"]
[null," + Rémunération du conducteur (entrepreneur ou salarié) --- (on suggère de majorer de 15% le nombre d'heures-machine pour le éplacement, les temps morts)  # heures-machine x 1,15 x rémunération/h",null,null,{"$f":"E6*E56*(1+E57)","v":6324.9999999999991},"(G)"]
[null,"=    Coûts totaux   (E+F+G)",null,null,{"$f":"E55+E58+E59","v":123996.84430640202},"(H)"]
[null," = Tarif",null,"$/acre",{"$f":"E60/C7","v":48.154114293748357}]
[null,null,null,"$/heure",{"$f":"E60/E6","v":495.9873772256081}]
[null,"* La méthode de recouvrement des investissements estime les coûts annuels d’amortissement et d’intérêt. Elle regroupe"]
[null,"tous ces coûts en un seul calcul. Pour calculer les coûts de recouvrement des investissements, le facteur lié au"]
[null,"recouvrement des investissements est multiplié par la dépréciation totale et l’on ajoute à ce résultat la valeur de reprise"]
[null,"multipliée par le taux d’intérêt. Le tableau 5 présente les facteurs liés au recouvrement des investissements pour des"]
[null,"combinaisons choisies d’années et de taux d’intérêt."]
[null,"** Valeur de reprise = prix d’achat – (prix d’achat x taux d’amortissement annuel [voir le tableau 3] x nombre d’années depropriété)."]
[null,"*** Intérêt : L’intérêt annuel moyen qu’aurait rapporté le placement de l’argent (le vôtre et/ou celui du prêteur) qui est immobilisé dans la machine."]
[]
[]
[null,"CALCUL DES TARIFS DE LOCATION DE MATÉRIEL"]
[null," + Coûts du matériel (voir Calcul des tarifs des travaux agricoles à forfait, ci-dessus)",null,null,{"$f":"E55","v":102323.34287513219},"(E)"]
[null," –   Coût total du carburant et des lubrifiants (le cas échéant) (voir Calcul des tarifs des travaux agricoles à forfait, ci-dessus)",null,null,{"$f":"E24","v":26306.249999999996},"(J)"]
[null,"Rémunération de la gestion",null,null,0.15]
[null," + Marge bénéficiaire (rémunération de la gestion, frais d'administration) on suggère de majorer de 15 % les coûts du matériel ( E – J) x 0,15 ",null,null,{"$f":"(E73-E74)*E75","v":11402.563931269828},"(K)"]
[null,"=    Coûts totaux   (E–J+K)",null,null,{"$f":"E73-E74+E76","v":87419.656806402025},"(L)"]
[null," = Tarif de location                     ",null,"$/acre",{"$f":"E77/C7","v":33.949381284039625}]
[null,null,null,"$/heure",{"$f":"E77/E6","v":349.67862722560812}]
[null,"Remarque : Les loueurs peuvent appliquer des tarifs journaliers ou hebdomadaires minimums."]
[]
[]
[null,"fin de la feuille de calcul"]

{"sheet":"Tableaux","index":2,"n_rows":53,"n_cols":28,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Tableaux 4 et 5  voir la droite"]
[]
[null,"Tableau 3, Heures d’utilisation annuelles, vie utile optimale, amortissement et pourcentage à allouer pour\nles réparations",null,null,null,null,null,"Tableau 4. Facteurs liés au recouvrement des investissements",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TABLEAU 5. Besoins relatifs au rendement, à la puissance motrice et au carburant pour certaines machines agricoles"]
[null,"Machine","Utilisation annuelle (heures)","Vie utile optimale (années)","Taux d’amortissement annuel (% du prix d’achat)","Pourcentage à allouer pour les réparations annuelles (% du prix d’achat)",null,null,"Taux d’intérêt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Puissance (CV) à la prise de force1","Acres/heure1","Litres/acre","Litres/heure2"]
[null,"Tracteurs 2RM",300,20,3.3,2.2000000000000002,null,"Année",0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,7.0000000000000007E-2,0.08,0.09,0.1,0.11,0.12,0.13,0.14000000000000001,0.15,null,"Charrue à 4 socs 18 pouces",75,2.8,6.5,18.3]
[null,"Tracteurs avec assistance roues avant",450,15,4.4000000000000004,2.6,null,1,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.0900000000000001,1.1000000000000001,1.1100000000000001,1.1200000000000001,1.1299999999999999,1.1399999999999999,1.1499999999999999,null,"Charrue à 6 socs 18 pouces",140,3,11.4,34.200000000000003]
[null,"Tracteurs 4RM",450,15,4.4000000000000004,2.5,null,2,0.51500000000000001,0.52300000000000002,0.53,0.53800000000000003,0.54500000000000004,0.55300000000000005,0.56100000000000005,0.56799999999999995,0.57599999999999996,0.58399999999999996,0.59199999999999997,0.59899999999999998,0.60699999999999998,0.61499999999999999,null,"Charrue à 8 socs 18 pouces",250,5.6,10.9,61.1]
[null,"Moissonneuses-batteuses automotrices",250,12,5.6,2.5,null,3,0.34699999999999998,0.35399999999999998,0.36,0.36699999999999999,0.374,0.38100000000000001,0.38800000000000001,0.39500000000000002,0.40200000000000002,0.40899999999999997,0.41599999999999998,0.42399999999999999,0.43099999999999999,0.438,null,"Cultivateur de 24 pieds",140,9,3.8,34.200000000000003]
[null,"Têtes à grains",250,15,4.4000000000000004,2.5,null,4,0.26300000000000001,0.26900000000000002,0.27500000000000002,0.28199999999999997,0.28899999999999998,0.29499999999999998,0.30199999999999999,0.309,0.315,0.32200000000000001,0.32900000000000001,0.33600000000000002,0.34300000000000003,0.35,null,"Cultivateur de 31 pieds",225,20.6,2.7,55]
[null,"Têtes à maïs",100,15,4.4000000000000004,2.8,null,5,0.21199999999999999,0.218,0.22500000000000001,0.23100000000000001,0.23699999999999999,0.24399999999999999,0.25,0.25700000000000001,0.26400000000000001,0.27100000000000002,0.27700000000000002,0.28399999999999997,0.29099999999999998,0.29799999999999999,null,"Cultivateur de 44 pieds",270,29.1,2.2999999999999998,66]
[null,"Remorques à grain",250,20,3.3,2,null,6,0.17899999999999999,0.185,0.191,0.19700000000000001,0.20300000000000001,0.21,0.216,0.223,0.23,0.23599999999999999,0.24299999999999999,0.25,0.25700000000000001,0.26400000000000001,null,"Charrue chisel de 16 pieds",155,9,4.2,37.9]
[null,"Charrues à disques",100,20,3.3,1.5,null,7,0.155,0.161,0.16700000000000001,0.17299999999999999,0.17899999999999999,0.186,0.192,0.19900000000000001,0.20499999999999999,0.21199999999999999,0.219,0.22600000000000001,0.23300000000000001,0.24,null,"Charrue chisel de 21 pieds",240,12.6,4.7,58.6]
[null,"Travail du sol vertical",100,20,3.3,3.5,null,8,0.13700000000000001,0.14199999999999999,0.14899999999999999,0.155,0.161,0.16700000000000001,0.17399999999999999,0.18099999999999999,0.187,0.19400000000000001,0.20100000000000001,0.20799999999999999,0.216,0.223,null,"Pulvériseur tandem de 24 pieds",150,15.1,2.4,36.700000000000003]
[null,"Cultivateurs, bineuses",200,20,3.3,1.5,null,9,0.123,0.128,0.13400000000000001,0.14099999999999999,0.14699999999999999,0.153,0.16,0.16700000000000001,0.17399999999999999,0.18099999999999999,0.188,0.19500000000000001,0.20200000000000001,0.21,null,"Pulvériseur tandem de 30 pieds",225,15.3,3.6,55]
[null,"Herses",200,25,2.7,0.5,null,10,0.111,0.11700000000000001,0.123,0.13,0.13600000000000001,0.14199999999999999,0.14899999999999999,0.156,0.16300000000000001,0.17,0.17699999999999999,0.184,0.192,0.19900000000000001,null,"Pulvériseur déporté de 10 pieds",110,6,4.5,26.9]
[null,"Semoirs",200,15,4.4000000000000004,3,null,11,0.10199999999999999,0.108,0.114,0.12,0.127,0.13300000000000001,0.14000000000000001,0.14699999999999999,0.154,0.161,0.16800000000000001,0.17599999999999999,0.183,0.191,null,"Pulvériseur déporté de 16 pieds",155,9.6,3.9,37.9]
[null,"Semoirs en lignes",100,10,6.7,4,null,12,9.5000000000000001E-2,0.1,0.107,0.113,0.11899999999999999,0.126,0.13300000000000001,0.14000000000000001,0.14699999999999999,0.154,0.161,0.16900000000000001,0.17699999999999999,0.184,null,"Machine de labour vertical de 21 pieds",190,19.600000000000001,2.4,46.4]
[null,"Pulvérisateurs enjambeurs automoteurs",200,8,8.3000000000000007,3.5,null,13,8.7999999999999995E-2,9.4E-2,0.1,0.106,0.113,0.12,0.127,0.13400000000000001,0.14099999999999999,0.14799999999999999,0.156,0.16300000000000001,0.17100000000000001,0.17899999999999999,null,"Machine de labour vertical de 30 pieds",270,27.2,2.4,66]
[null,"Faucheuse - conditionneuse",150,15,4.4000000000000004,2.2999999999999998,null,14,8.3000000000000004E-2,8.8999999999999996E-2,9.5000000000000001E-2,0.10100000000000001,0.108,0.114,0.121,0.128,0.13600000000000001,0.14299999999999999,0.151,0.159,0.16700000000000001,0.17499999999999999,null,"Machine de labour vertical de 43 pieds",370,39.200000000000003,2.2999999999999998,90.4]
[null,"Presses à balles rondes",100,15,4.4000000000000004,1.5,null,15,7.8E-2,8.4000000000000005E-2,0.09,9.6000000000000002E-2,0.10299999999999999,0.11,0.11700000000000001,0.124,0.13100000000000001,0.13900000000000001,0.14699999999999999,0.155,0.16300000000000001,0.17100000000000001,null,"Machine de labour en bandes à 12 rangs",290,17.5,4,70.900000000000006]
[null,"Presses à grosses balles carrées",150,15,4.4000000000000004,1.7,null,16,7.3999999999999996E-2,0.08,8.5999999999999993E-2,9.1999999999999998E-2,9.9000000000000005E-2,0.106,0.113,0.12,0.128,0.13600000000000001,0.14299999999999999,0.151,0.16,0.16800000000000001,null,"Semoir en ligne à 6 rangs de 30 pouces",95,7.6,3.1,23.2]
[null,"Presses à petites balles carrées",100,20,3.3,1,null,17,7.0000000000000007E-2,7.5999999999999998E-2,8.2000000000000003E-2,8.8999999999999996E-2,9.5000000000000001E-2,0.10199999999999999,0.11,0.11700000000000001,0.125,0.13200000000000001,0.14000000000000001,0.14899999999999999,0.157,0.16500000000000001,null,"Semoir en ligne à 12 rangs de 30 pouces",140,15.3,2.2000000000000002,34.200000000000003]
[null,"Récolteuses-hacheuses automotrices",400,10,6.7,8,null,18,6.7000000000000004E-2,7.2999999999999995E-2,7.9000000000000001E-2,8.5999999999999993E-2,9.1999999999999998E-2,9.9000000000000005E-2,0.107,0.114,0.122,0.13,0.13800000000000001,0.14599999999999999,0.155,0.16300000000000001,null,"Semoir en ligne à 16 rangs de 30 pouces",155,20.399999999999999,1.9,37.9]
[null,"Épandeurs de fumier",100,10,6.7,4.4000000000000004,null,19,6.4000000000000001E-2,7.0000000000000007E-2,7.5999999999999998E-2,8.3000000000000004E-2,0.09,9.7000000000000003E-2,0.104,0.112,0.12,0.128,0.13600000000000001,0.14399999999999999,0.153,0.161,null,"Semoir-distributeur à 6 rangs de 30 pouces",75,6.4,2.9,18.3]
[null,"Source : Farm Machinery Custom and Rental Rate Guide, ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan, 2018-2019.",null,null,null,null,null,20,6.0999999999999999E-2,6.7000000000000004E-2,7.3999999999999996E-2,0.08,8.6999999999999994E-2,9.4E-2,0.10199999999999999,0.11,0.11700000000000001,0.126,0.13400000000000001,0.14199999999999999,0.151,0.16,null,"Semoir-distributeur à 12 rangs de 30 pouces",155,15.3,2.5,37.9]
[null,null,null,null,null,null,null,"Source: Estimating Farm Machinery Costs, Edwards, William, Iowa State University, 2015.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir-distributeur à 16 rangs de 30 pouces",225,20.399999999999999,2.7,55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir à céréales de 25 pieds",140,11.7,2.9,34.200000000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tracteur exemple, Tableau 3 et 4:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir à céréales de 35 pieds",225,16.3,3.4,55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Tracteur à 4 roues motrices de 310 chevauxvapeur (CV)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir à roues plombeuses, 12 pieds",75,5.0999999999999996,3.6,18.3]
[null,"EXEMPLE ","CALCUL DES COÛTS DE RÉPARATION ANNUELS",null,null,null,null,"Prix d’achat"," 470 000 $",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir à roues plombeuses, 20 pieds",140,8.5,4,34.200000000000003]
[null,"Coût d’une moissonneuse-batteuse 375 HP neuve "," 660 000 $ = 478 000 $ (moissonneuse-batteuse) + 122 000 $ (tête à maïs) + 60 000 $ (tête à grains)",null,null,null,null,"Utilisation prévue","450 h par an pendant 5 ans",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir (semis direct), 15 pieds",140,7,4.9000000000000004,34.200000000000003]
[null,"Pourcentages estimatifs à allouer pour les réparations*","2,5 % - moissonneuse-batteuse",null,null,null,null,"Amortissement","Amortissement total estimatif sur 5 ans",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Semoir (semis direct), 20 pieds",175,9.3000000000000007,4.5999999999999996,42.8]
[null,null,"2,8 % - tête à maïs",null,null,null,null,null,"= taux d’amortissement annuel de 4,4 % (tableau 3,tracteurs à 4 roues motrices) x 5 ans x 470 000 $)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pulvérisateur de 90 pieds, tracté",95,49.6,0.5,23.2]
[null,null,"2,5 % - tête à grains",null,null,null,null,"Valeur de reprise","= 470 000 $ (prix d’achat) – 103 400 $ (amortissement total) = 366 600 $",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pulvérisateur de 90 pieds, automoteur",85,72.5,0.3,20.8]
[null,"Coûts de réparation annuels","Moissonneuse-batteuse : 478 000 $ x 2,5 %, soit une moyenne de 11 950 $/an",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Faucheuse-conditionneuse de 9 pieds",40,4.4000000000000004,2.2000000000000002,9.8000000000000007]
[null,null,"Tête à maïs : 122 000 $ x 2,8 %, soit une moyenne de 3 416 $/an",null,null,null,null,"Recouvrement du capital",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Faucheuse-conditionneuse rotative de 13 pieds",75,9.6999999999999993,1.9,18.3]
[null,null,"Tête à grains : 60 000 $ x 2,5 %, soit une moyenne de 1 500 $/an",null,null,null,null,null,"= (amortissement total x facteur de recouvrement du capital) + (valeur de reprise x taux d’intérêt)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presse à balles carrées",40,4.4000000000000004,2.2000000000000002,9.8000000000000007]
[null,null,"Total des coûts de réparation annuels = 11 950 $ + 3 416 $ + 1 500 $ = 16 866 $ par an",null,null,null,null,null,"= (103 400 $ x 0,218 (du tableau 4, 3 % d’intérêt sur 5 ans)) + (366 600 $ x 3 %)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presse à balles rondes de 1000 lb",60,3,4.9000000000000004,14.7]
[null,"Machine d’occasion","Pour calculer l’amortissement d’une machine d’occasion, on soustrait",null,null,null,null,null,"= 22 541 $ + 10 998 $",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presse à balles rondes de 1500 lb",60,4,3.7,14.7]
[null,null,"du prix réellement payé pour acheter la machine la valeur prévue",null,null,null,null,null,"= recouvrement du capital de 33 539 $ par an (amortissement et frais d’intérêt).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presse à grosses balles carrées",140,16.3,2.1,34.200000000000003]
[null,null,"de reprise ou de récupération et on divise le résultat par la vie",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presse à balles rondes de 1000 lb/enrubanneuse",60,3,4.9000000000000004,14.7]
[null,null,"utile prévue dans l’exploitation. Le pourcentage à allouer pour les",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Récolteuse-hacheuse à 2 rangs",140,1.4,24.4,34.200000000000003]
[null,null,"réparations doit être augmenté en fonction de l’âge de la machine",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Récolteuse-hacheuse automotrice à 6 rangs de 15 pieds",625,5.0999999999999996,11.2,56.8]
[null,null,"ou du nombre d’heures qu’elle a déjà effectué. Il faut s’attendre",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grosse souffleuse à fourrage",60,"—","—",14.7]
[null,null,"à dépenser plus que la normale pendant l’année qui suit l’achat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moissonneuse-batteuse à maïs, 6 becs cueilleurs–30 po",275,5.0999999999999996,13.2,67.2]
[null,null,"d’une machine d’occasion à cause des réparations supplémentaires",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moissonneuse-batteuse à maïs, 12 becs cueilleurs–30 po",375,10.199999999999999,9,91.6]
[null,null,"nécessaires pour remettre celle-ci en parfait état de marche.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moissonneuse-batteuse à céréales, 25 pieds",375,7.4,12.4,91.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moissonneuse-batteuse à céréales, 35 pieds",375,10.4,8.8000000000000007,91.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Illinois Machinery Cost Estimates for 2019, Université de l’Illinois, Département de l’économie de l’agriculture et de la consommation, 2019."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Nebraska Tractor Test Laboratory. Tractor fuel consumption results, 2008–2017."]
[]
[]
["fin de la feuille de calcul"]

{"sheet":"Fiche technique","index":3,"n_rows":35,"n_cols":1,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Cliquer deux fois pour consulter en format pdf"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["fin de la feuille de calcul"]

{"sheet":"tarifs2018","index":4,"n_rows":391,"n_cols":20,"rows_kept":391,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les "]
[null,"travaux agricoles à forfait"]
[null,"J. Molenhuis - MAAARO - Analyse des activités commerciales et des coûts de production "]
[null,"Ficheinfo"]
[null,"Détails de l'enquête"]
[null,"Résultats de l'enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait résume les résultats d'une étude effectuée"]
[null,"en Ontario auprès de 200 entrepreneurs en travaux agricoles. Les résultats ont été synthétisés à l'échelle provinciale et également"]
[null,"à l'échelle de 6 régions. Ils ont été assortis, chaque fois que possible, du tarif provincial moyen qui avait été observé lors de"]
[null,"l'enquête de 2015, la dernière à avoir été faite avant celle de 2018."]
[]
[null,"Tarifs moyens"]
[null,"Un tarif moyen est fourni chaque fois qu'au moins trois entrepreneurs ont répondu à l'enquête. Plus le nombre d'entrepreneurs"]
[null,"ayant indiqué un tarif est élevé, plus le sommaire traduit fidèlement les tarifs du marché."]
[]
[null,"Qu'est-ce que les percentiles et à quoi servent-ils?"]
[null,"Les percentiles servent à montrer l'étendue de la fourchette à l'intérieur de laquelle varient la plupart des tarifs. Par exemple, dans"]
[null,"le sommaire provincial, le 15e percentile pour le moissonnage-battage du maïs est de 43 $/acre et le"]
[null,"85e percentile, de 54 $/acre. Cela signifie que 15 % des entrepreneurs ayant répondu demandaient 43 $/acre ou moins et que 15 %"]
[null,"demandaient plus de 54 $. Soixante-dix pour cent (85e - 15e percentiles) des répondants demandaient entre 43$ et 54 $/acre. Le"]
[null,"tarif moyen était donc de 48 $/acre."]
[]
[null,"Régions"]
[null,"Région 1"]
[null,"Chatham-Kent, Elgin, Essex, Lambton, Middlesex"]
[null,"Région 2"]
[null,"Brant, Haldimand, Hamilton, Niagara, Norfolk, Oxford"]
[null,"Région 3"]
[null,"Bruce, Dufferin, Grey, Halton, Huron, Peel, Perth, Simcoe, Waterloo, Wellington"]
[null,"Région 4"]
[null,"Durham, Haliburton, Hastings, Kawartha Lakes, Muskoka, Northumberland, Parry Sound, Peterborough, Prince Edward, York"]
[null,"Région 5"]
[null,"Frontenac, Lanark, Leeds-Grenville, Lennox-Addington, Ottawa, Prescott-Russell, Renfrew, Stormont-Dundas-Glengarry"]
[null,"Région 6"]
[null,"Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay, Timiskaming"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[null,"TRAVAIL DU SOL"]
[null,"Charrue à socs","acre",44,32.674783549783548,25,39.099999999999994,28.782051282051277,15,32.06666666666667,4,33,18,31.962962962962965,"","",4,37.339285714285715,"",""]
[null,null,"h",36,133.40277777777777,96.25,172.875,130,13,156.38461538461539,"","",15,114.46666666666667,"","",4,152.625,"",""]
[null,"Charrue chisel/déchaumeuse","acre",55,26.1,20.100000000000001,30,24,18,27.222222222222221,12,24.916666666666668,18,24.083333333333332,"","",6,31.333333333333332,"",""]
[null,null,"h",38,221.39473684210526,150,303.60000000000002,190,11,241.63636363636363,8,212.125,14,222.71428571428572,"","",5,188,"",""]
[null,"Charrue à disques - labourage","acre",36,21.472222222222221,16,25,19,11,21.40909090909091,"","",15,21.833333333333332,3,19.666666666666668,5,20.6,"",""]
[null,null,"h",24,249.33333333333334,120,300,213,6,294,"","",11,247.63636363636363,"","",4,225,"",""]
[null,"Char. à d. - trav. sup. du sol","acre",33,18.466329966329965,14.8,25,17,10,17.75,6,18.25,8,19.375,"","",8,18.423611111111111,"",""]
[null,null,"h",23,249.19565217391303,153,354,212,7,280.57142857142856,4,295.625,5,249.2,"","",7,191.28571428571428,"",""]
[null,"Disque déporté","acre",13,24.607614607614607,15.466666666666667,30,null,4,23,"","",3,20.37037037037037,"","",6,27.797979797979803,"",""]
[null,null,"h",7,191,"","",null,"","","","","","","","",4,154.5,"",""]
[null,"Travail du sol - vertical","acre",56,21.785714285714285,17.25,25.75,20,17,22,9,19.222222222222221,16,20.6875,6,24.333333333333332,7,24.428571428571427,"",""]
[null,null,"h",44,342.47727272727275,177.25,500,282,12,419.08333333333331,6,308,12,306.83333333333331,6,313.33333333333331,7,325.71428571428572,"",""]
[null,"Travail du sol par bandes à l'automne",null,null,null,"",""]
[null,"Avec engrais","acre",5,26.2,"","",23,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",3,377.33333333333331,"","",426,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Sans engrais","acre","","",30.9,35.1,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Travail du sol en bandes","acre",14,28.321428571428573,21.9,35.049999999999997,"",5,29.9,3,36.333333333333336,6,23,"","","","","",""]
[null,null,"h",6,354,"","","","","","","",4,357.25,"","","","","",""]
[null,"Labour avec disque en V","acre",3,30.333333333333332,"","","",3,30.333333333333332,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",115.5,164.5,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Cultivateur","acre",91,16.374672946101519,12,20,13.944327101469959,25,16.8,13,16.346153846153847,31,14.642857142857144,6,17.166666666666668,14,19.690476190476193,"",""]
[null,null,"h",63,337.3174603174603,151.79999999999998,525,241,17,337.05882352941177,8,365.125,21,344.47619047619048,4,251.25,12,340.91666666666669,"",""]
[null,"Hersage","acre",4,15,"","",7.0555555555555554,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",195.2,396.8,152.57142857142858,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Travail profond/Sous-soleuse","acre",12,32,23,40,29,6,32,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",8,211.21875,168.66249999999999,243.95,215,3,252.66666666666666,"","","","","","","","","",""]
[null,"Herse de finition ","acre",5,15.483333333333331,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",5,221,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Rouleau","acre",46,7.9166666666666661,5,10.25,7.3863636363636367,7,8.6428571428571423,6,7.583333333333333,18,7.3425925925925934,4,10.75,11,7.5454545454545459,"",""]
[null,null,"h",26,190.03846153846155,95,300,148,"","",4,160.5,9,204.66666666666666,"","",9,186.11111111111111,"",""]
[null,"Récolte en tiges","acre",12,17.083333333333332,11.2,24.099999999999998,14,8,20,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",7,160.42857142857142,"","",167,4,203,"","","","","","","","","",""]
[null,"SEMIS"]
[null,"SOYA"]
[]
[null,"Semoir en lignes standard","acre",43,24.325581395348838,20,29.399999999999991,21,13,22.076923076923077,5,27.4,12,23,5,26,8,27,"",""]
[null,null,"h",24,394.29166666666669,151.19999999999999,544.25,302,7,446.42857142857144,"","",6,429,4,314.5,5,341.2,"",""]
[null,"Travail minimum/semis direct","acre",56,25.741071428571427,22,30,24.836206896551722,21,23.857142857142858,5,23.4,14,24.107142857142858,4,30,12,30.5,"",""]
[null,null,"h",34,309.02941176470586,175,475.25,346,15,301.73333333333335,3,218.66666666666666,6,385.66666666666669,"","",8,316.375,"",""]
[]
[null,"Semoir pour travail en bandes ","acre",8,26.125,24,29.9,null,"","",3,27,3,24.333333333333332,"","","","","",""]
[null,null,"h",4,388.25,"","",null,"","","","",3,456.33333333333331,"","","","","",""]
[null,"  Interligne de 24 po ou plus","acre","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Semoir de précision standard","acre",10,23.6,19.049999999999997,28.599999999999994,20,4,21,"","",4,23,"","","","","",""]
[null,null,"h",4,337.25,"","",183,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Semis direct","acre",57,25.736842105263158,20.399999999999999,30,24,14,23.5,9,22.777777777777779,14,23.142857142857142,10,28.4,9,32.888888888888886,"",""]
[null,null,"h",43,285.89534883720933,135.6,500,246,9,309.22222222222223,6,238.66666666666666,10,305.39999999999998,10,194,7,378.5,"",""]
[null,"Semoir pneum. sans engrais","acre",24,25.125,22,27.55,24,5,25.2,"","",12,24.416666666666668,3,25.666666666666668,3,27.333333333333332,"",""]
[null,null,"h",15,484.66666666666669,340.5,537.29999999999995,422,3,319.33333333333331,"","",8,476.125,"","","","","",""]
[null,"Semoir pneum. avec engrais","acre",33,26.303030303030305,23.8,30,24.53846153846154,6,25.833333333333332,4,26.75,14,25.071428571428573,"","",7,28.714285714285715,"",""]
[null,null,"h",23,441.08695652173913,291.60000000000002,536.4,405,4,467.25,3,311,10,448.5,"","",6,476.33333333333331,"",""]
[]
[]
[]
[]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[null,"SEMIS"]
[null,"MAÏS"]
[null,"Semoir en lignes standard"]
[null,"  Interligne de 29 po ou moins"]
[null,"   avec engrais de démarrage","acre",14,25.571428571428573,20.95,30,20.815789473684209,8,24.625,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",5,323.8,"","",270,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre",3,23.333333333333332,"","",22,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",163.74999999999997,461.25000000000006,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"  Interligne de 30 po ou plus"]
[null,"    avec engrais de démarrage","acre",68,24.886554621848738,20,30,22,17,24.705882352941178,9,24,22,23.954545454545453,7,27.469387755102041,12,26.166666666666668,"",""]
[null,null,"h",46,330.76086956521738,194.25,485,314.57894736842104,15,314,6,394.33333333333331,10,318.2,5,370.2,10,310.60000000000002,"",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre",12,23.166666666666668,19.3,27.35,20,"","","","",6,20.666666666666668,"","","","","",""]
[null,null,"h",6,430,"","",299,"","","","",3,310,"","","","","",""]
[null,"Travail minimum/semis direct"]
[null,"  Interligne de 29 po ou moins"]
[null,"   avec engrais de démarrage","acre",7,27.857142857142858,"","",25,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",3,409.33333333333331,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre",4,28.5,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"  Interligne de 30 po ou plus"]
[null,"   avec engrais de démarrage","acre",28,28.642857142857142,24,33.9,26.15,8,24.75,"","",7,27.571428571428573,4,30,7,33.428571428571431,"",""]
[null,null,"h",17,299.29411764705884,157.19999999999999,390,273,5,197.6,"","",5,393,"","",4,336.25,"",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre",4,28.125,"","",26.416666666666668,"","","","",3,27.5,"","","","","",""]
[null,"Semoir pour travail en bandes "]
[null,"  Interligne de 29 po ou moins"]
[null,"   avec engrais de démarrage","acre",3,27.333333333333332,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",330,330,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre","","",25,25,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"  Interligne de 30 po ou plus"]
[null,"    avec engrais de démarrage","acre",6,29.333333333333332,"","",null,"","",3,32,"","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",205.89999999999998,308.10000000000002,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"CÉRÉALES (AVOINE, ORGE, BLÉ)"]
[null,"Semoir standard"]
[null,"    avec engrais de démarrage","acre",12,22.333333333333332,16,30,18.6875,4,20.5,"","",5,21,"","","","","",""]
[null,null,"h",8,193.625,81.399999999999991,349.70000000000005,167.66666666666666,"","","","",4,99.5,"","","","","",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre",11,22.363636363636363,18,25.5,18,"","","","",5,22.4,"","",3,24.666666666666668,"",""]
[null,null,"h",6,170.83333333333334,"","",153,"","","","","","","","",4,202.5,"",""]
[null,"Semis direct",null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"   avec engrais de démarrage","acre",34,27.088235294117649,22,30.1,24,9,25.888888888888889,5,23.8,10,25.7,5,31.2,4,32,"",""]
[null,null,"h",20,270.45,153.4,457.49999999999994,247,6,250.66666666666666,3,203,6,336,"","",3,266.66666666666669,"",""]
[null,"   sans engrais de démarrage","acre",22,24.40909090909091,20,29.549999999999994,24,3,24,3,20.333333333333332,9,22,4,28.25,3,31,"",""]
[null,null,"h",14,259.03571428571428,167.6,310.99999999999977,268,3,246.33333333333334,"","",3,206.66666666666666,3,185.66666666666666,3,314.16666666666669,"",""]
[null,"Semoir pneum. sans engrais","acre",15,26.4,24.1,30,23.666666666666668,"","","","",5,25.6,3,25.666666666666668,3,29.666666666666668,"",""]
[null,null,"h",8,401.625,341,497,438,"","","","",3,446.66666666666669,"","","","","",""]
[null,"Semoir pneum. avec engrais","acre",31,25.580645161290324,23.5,29.5,24.210526315789473,5,24.4,5,25,13,24.384615384615383,"","",5,29,"",""]
[null,null,"h",23,431.21739130434781,307.5,536.4,425,5,428.6,4,306.25,10,458,"","",3,506.66666666666669,"",""]
[null,"CULTURES FOURRAGÈRES"]
[null,"Semoir en lignes","acre",28,25.357142857142858,20,30,23.613636363636363,7,21.285714285714285,4,24.5,5,24,5,29,7,28.285714285714285,"",""]
[null,null,"h",17,242.1764705882353,154.80000000000001,273.59999999999997,237,3,214,"","",3,202.66666666666666,4,212,5,327,"",""]
[null,"Semoir de type Brillion","acre",5,21.4,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",35.399999999999991,88.600000000000009,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Épandage centrifuge/VTT","acre",12,5.5,4.1500000000000004,6.5249999999999995,4.8571428571428568,7,5,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",7,119.64285714285714,"","",94,3,106.66666666666667,"","","","","","","","","",""]
[]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[null,"DÉSHERBAGE"]
[null,"HERBICIDE  (excluant le coût de l'herbicide)"]
[null,"Pulvérisateur traîné","acre",32,10.484375,9,12,9.3903225806451616,13,10.423076923076923,3,11.166666666666666,8,10.1875,"","",5,11.2,"",""]
[null,null,"h",26,350.96153846153845,190,510,358,11,395.45454545454544,"","",7,396.42857142857144,"","",4,237.5,"",""]
[null,"Pulvérisateur enjambeur automoteur","acre",79,9.962025316455696,8.6750000000000007,11.074999999999999,9.6530612244897966,18,9.7222222222222214,14,9.9642857142857135,29,9.9051724137931032,4,10.625,9,10.305555555555555,5,10]
[null,null,"h",35,461.53571428571428,300,636.75,511,6,374.16666666666669,5,588,15,483,"","",6,438.95833333333331,"",""]
[null,"Avec GPS","ac.","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"hr.","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Humectation par cordes","ac.","","",12,12,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"hr.","","",300,300,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"MÉCANIQUE"]
[null,"Sarclage des interlignes","acre",6,18,"","",14,"","","","",3,15.333333333333334,"","","","","",""]
[null,null,"h",4,156.25,"","",109,"","","","",3,168.33333333333334,"","","","","",""]
[null,"Houe rotative","acre",6,11.166666666666666,"","","",5,11.4,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"ÉPANDAGE D'ENGRAIS"]
[null,"Épandage d'engrais sec","acre",40,9.65,8,11,9,10,9.5,7,10.071428571428571,13,9.4230769230769234,4,10.25,5,9.1999999999999993,"",""]
[null,null,"h",24,376.79166666666669,250,513.75,282,7,379.71428571428572,4,496.25,6,335,"","",4,290,"",""]
[null,"Avec GPS","acre","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"",2,25,0,{"$error":"#DIV/0!"},3,15.333333333333334,0,{"$error":"#DIV/0!"},1,12,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Location d'un semoir à engrais sec en vrac","acre",3,9.8333333333333339,"","",12.4,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",4,124,"","",15.333333333333334,"","","","",3,15.333333333333334,"","","","","",""]
[null,"Épandage d'engrais sec - bandes latérales","ac.","","",10.375,12.125,14.333333333333334,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Épandage d'engrais anhydre","acre",5,19.8,"","",15,4,21.25,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",3,246.66666666666666,"","",212,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Épandage d'engr. liquide - sol","acre",11,13.727272727272727,9.75,16.75,10.076923076923077,4,12.375,5,14.5,"","","","","","","",""]
[null,null,"h",6,532.5,"","",376.33333333333331,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Épandage d'engrais liquide - bandes latérales","acre",22,13.659090909090908,10,18,13.227272727272727,12,14.291666666666666,3,13,3,12,"","",4,13.5,"",""]
[null,null,"h",15,279.13333333333333,132.80000000000001,391.5,261,8,255.625,"","","","","","",4,246.75,"",""]
[null,"Service de cartes de prescription","acre",4,2.0625,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",0,0,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Cartographie de la topographie ","acre","","",5,5,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Conductivité électrique","acre","","",20,20,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Cartographie à haute résolution ","acre","","",20,20,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Autre","acre","","",10.349999999999998,30.650000000000002,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"échantillonnage du sol à des sites précis","acre",4,11.625,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",112.5,112.5,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"INSECTICIDE/FONGICIDE"]
[null,"tôt l'application","acre",7,10.464285714285714,"","",10,"","","","",5,10,"","","","","",""]
[null,null,"h",5,358.75,"","",426,"","","","",3,366.66666666666669,"","","","","",""]
[null,"retard l'application","acre",11,11.204545454545455,10,14,11,"","",3,13.333333333333334,6,10,"","","","","",""]
[null,null,"h",8,497.96875,302.5,742.5,"","","","","",4,462.5,"","","","","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[]
[null,"MAÏS"]
[null,"         avec benne à grain","acre",113,47.929203539823007,43,54,44,32,45.21875,15,50,35,47.114285714285714,11,49.090909090909093,19,51.578947368421055,"",""]
[null,null,"h",73,381.55479452054794,236.99999999999997,500,375,22,369.63636363636363,9,354.27777777777777,24,427.375,6,323.5,11,362.27272727272725,"",""]
[null,"         sans benne à grain","acre",21,43.047619047619051,40,46,44,4,40.25,"","",9,44.666666666666664,"","",6,43.5,"",""]
[null,null,"h",9,323.66666666666669,178.4,452,182,"","","","",3,240.33333333333334,"","",3,349.33333333333331,"",""]
[null,"SOYA"]
[null,"         avec benne à grain","acre",118,46.290960451977398,42,50.45,43.459595959595958,33,43.621212121212125,17,47.529411764705884,36,45.305555555555557,11,48.18181818181818,19,51.473684210526315,"",""]
[null,null,"h",70,518.65714285714284,350,750,504,22,521.86363636363637,10,563.29999999999995,23,565.95652173913038,5,330.4,8,486,"",""]
[null,"         sans benne à grain","acre",24,42.947916666666664,40.450000000000003,46,42,5,40,"","",10,44.475000000000001,"","",6,43.5,"",""]
[null,null,"h",9,430.44444444444446,259.60000000000002,705.59999999999991,217.33333333333334,"","","","",3,292.33333333333331,"","","","","",""]
[null,"CÉRÉALES"]
[null,"         avec benne à grain","acre",98,45.38095238095238,40,50,42.380208333333336,21,43.523809523809526,17,46.117647058823529,34,44.514705882352942,10,47.5,13,50.384615384615387,3,35.277777777777779]
[null,null,"h",60,412.18333333333334,215.1,632.25,449,15,420.86666666666667,10,469.6,22,449.95454545454544,4,264,7,317.42857142857144,"",""]
[null,"         sans benne à grain","acre",21,41.791666666666664,40,45,40,3,43.333333333333336,"","",10,43.3,"","",5,43,"",""]
[null,null,"h",10,360.9,185.99999999999997,585.89999999999986,120.33333333333333,"","","","",4,240.25,"","","","","",""]
[null,"CANOLA"]
[null,"         avec benne à grain","acre",6,41.75,"","",44.81818181818182,"","","","",3,49.333333333333336,"","","","","",""]
[null,null,"h",3,479.33333333333331,"","",462.25,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"         sans benne à grain","acre","","",45.45,47.55,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"BENNE À GRAIN SEULE","acre",11,6.5454545454545459,4.5,9,5.1333333333333337,4,5.75,"","",3,7.666666666666667,3,5.333333333333333,"","","",""]
[null,null,"h",10,125,82,150,143,"","","","",3,160,"","",3,116.66666666666667,"",""]
[null,"MOISSON.-BAT. - avec GPS"]
[null,"MAÏS"]
[null,"         avec benne à grain","acre"]
[null,null,"h"]
[null,"         sans benne à grain","acre"]
[null,null,"h"]
[null,"SOYA"]
[null,"         avec benne à grain","acre"]
[null,null,"h"]
[null,"         sans benne à grain","acre"]
[null,null,"h"]
[null,"CÉRÉALES"]
[null,"         avec benne à grain","acre"]
[null,null,"h"]
[null,"         sans benne à grain","acre"]
[null,null,"h"]
[null,"CANOLA"]
[null,"         avec benne à grain","ac."]
[null,"         sans benne à grain","acre"]
[null,"BENNE À GRAIN SEULE","acre"]
[]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[null,"RÉCOLTE D'AUTRES CULTURES"]
[null,"Andainage","acre",11,17.106060606060606,14.583333333333332,21,16,"","","","",4,15.5,"","","","",3,14.388888888888888]
[null,null,"h",11,153.45454545454547,80,188,82.5,"","","","",4,76.25,"","","","","",""]
[null,"MAÏS GRAIN HUMIDE"]
[null,"    Moissonnage-battage ","acre","","",45.45,47.55,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",450,450,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"    Moissonnage-battage et transport jusqu'au silo","acre",4,55,"","",48.2,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",270.09999999999997,363.9,333.33333333333331,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"HARICOTS COMESTIBLES"]
[null,"Arrach. des haricots + andain.","acre",5,41,"","",35,"","","","",3,45,"","","","","",""]
[null,null,"h",4,452.5,"","",392,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Récolte avec moissonneuse-batteuse à céréales standard","acre",17,50,42,55,44.3,4,48.75,3,55,7,49.857142857142854,"","","","","",""]
[null,null,"h",9,461.66666666666669,264,670,448.5,"","","","",3,430,"","","","","",""]
[null,"Récolte avec moissonneuse-batteuse de type Bob/Lilliston/Pickett ","acre",9,61.555555555555557,48.4,75,51.25,4,66.25,"","",3,56,"","","","","",""]
[null,null,"h",6,525.83333333333337,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"TRANSPORT"]
[null,"Céréales et oléagineux","bois.",4,0.17749999999999999,"","",0.16,4,0.17749999999999999,"","","","","","","","","",""]
[null,"tonne",null,71,8.9021126760563369,6.5500000000000007,11.5,8.9202479338842959,15,7.2099999999999991,13,8.4384615384615387,27,8.4203703703703709,10,12.41,6,10.458333333333334,"",""]
[null,"tonne imp.",null,70,8.0525974025973994,5.9409090909090905,10,"",15,6.5545454545454538,13,7.6713286713286708,26,7.52972027972028,10,11.281818181818181,6,9.5075757575757578,"",""]
[null,"RÉCOLTE DES FOURRAGES"]
[null,"FOIN"]
[null,"Andainage/conditionnement","acre",41,18.487611304684474,15,22,17.722222222222221,6,20.666666666666668,3,19.166666666666668,16,17.905753968253968,8,20.875,6,14.666666666666666,"",""]
[null,null,"h",31,186.43548387096774,111,300,154,4,243.75,"","",12,174.25,6,188,5,176.4,"",""]
[null,"Râtelage","acre",29,11.114942528735634,6.2,15,9,4,15.75,3,12.333333333333334,14,9.5238095238095237,5,12,3,9.6666666666666661,"",""]
[null,null,"h",20,164.55,80,248.99999999999991,109.39583333333333,"","","","",8,162.5,5,133.80000000000001,3,143.33333333333334,"",""]
[null,"Fanage","acre",16,12.75,10,15.75,10,4,12.5,"","",5,12.2,3,16,"","","",""]
[null,null,"h",12,174.83333333333334,69.5,308.39999999999998,107,"","","","",3,189.33333333333334,4,232.25,"","","",""]
[null,"Regroupement des andains","acre",10,14.95,11.675000000000001,18.949999999999996,null,"","","","",3,15.666666666666666,"","",3,17.333333333333332,"",""]
[null,null,"h",9,236.11111111111111,116,384,null,"","","","",4,252.5,"","",3,273.33333333333331,"",""]
[null,"Confection des petites balles carrées (en meules)","balle",3,1.1166666666666667,"","",0.91,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Confection des petites balles carrées et ramassage","balle",15,1.0499999999999998,0.59000000000000008,1.385,0.79705882352941182,3,1.0833333333333333,"","",6,0.78333333333333333,3,1.3666666666666665,"","","",""]
[null,"Confection de grosses balles carrées ","pi",19,1.4362781954887216,1.1499999999999999,1.7249999999999999,1.2656944444444445,"","",3,1.5166666666666668,9,1.5071428571428571,"","",4,1.35,"",""]
[null,"Confection de grosses balles rondes de moins de 1 000 lb","balle",32,8.671875,7,10,8.01,5,9.3000000000000007,4,10.5,10,7.95,6,8.8333333333333339,7,8.0714285714285712,"",""]
[null,"Confection de grosses balles rondes de plus de 1 000 lb","balle",15,9.5666666666666664,8,12,7.5,"","","","","","",5,11.9,3,8.3333333333333339,"",""]
[null,"Fauchage et confection de grosses balles rondes","balle",5,15.8,"","",14.166666666666666,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Mise en balles des tiges de maïs","balle",6,12.333333333333334,"","",null,3,12.833333333333334,"","","","","","","","","",""]
[null,"ENRUBANNAGE"]
[null,"Individuel-sans plastique","balle",4,10.5,"","",9,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Boudin","bale",11,6.2727272727272725,4,9.25,4.8149999999999995,"","","","","","",3,7.166666666666667,3,7,"",""]
[null,"Transport des balles de foin","balle",3,6.333333333333333,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"tonne","","",10,10,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"tonne imperial","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"mile","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"PAILLE  ",null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Confection de petites balles carrées et ramassage","balle","","",0.625,0.97500000000000009,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Confection de grosses balles carrées ","pi","","",1.3,1.3,1.2999999999999998,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Confection de grosses balles rondes","balle",6,8.5416666666666661,"","",7.5625,"","","","",3,8.0833333333333339,"","","","","",""]
[null,"Confection de grosses balles rondes et filets","balle","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},9.3333333333333339,"","","","","","","","","","","",""]
[]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[null,"FOIN MI-FANÉ"]
[null,"Récolt. mue par prise de force"]
[null,"Fauchage seulement -","acre","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage seulement -","h",3,168.33333333333334,"","",163,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","acre","","",100,100,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","h","","",155,155,205,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Récolteuse automotrice"]
[null,"Fauchage seulement -","acre",3,46.592592592592588,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",7,456.42857142857144,"","",395.35714285714283,"","","","","","","","",3,391.66666666666669,"",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","acre","","",100,100,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","h",6,770,"","",639,"","","","","","","","",3,555,"",""]
[null,"Hauling only","tonne","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},"","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"mile","","",119.5,214,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"ENSILAGE DE MAÏS"]
[null,"Récolteuse mue par prise de force-"]
[null,"Fauchage seulement -","acre",3,104.33333333333333,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",3,148.33333333333334,"","",198.42857142857142,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","acre","","",145.25,169.75,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","h","","",226.75,328.25,375,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Récolteuse automotrice"]
[null,"Fauchage seulement -","acre","","",119.49999999999997,350.50000000000006,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage seulement -","h",3,576.66666666666663,"","",null,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","acre","","",110,110,438.5,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"h","","",903.25,1151.75,618.75,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Récolteuse automotrice avec appareil de transformation des grains"]
[null,"Fauchage seulement -","acre",3,191.66666666666666,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage seulement -","h",7,505.71428571428572,"","",433,"","","","",3,508.33333333333331,"","",3,533.33333333333337,"",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","acre","","",120.75,124.25,110,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"Fauchage, ramassage, compactage, soufflage","h",6,656.66666666666663,"","",696,"","","","",3,650,"","","","","",""]
[null,"Hauling only","tonne","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},110,"","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"mile","","",{"$error":"#NUM!"},{"$error":"#NUM!"},697.85714285714289,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"MANUTENTION DES FUMIERS"]
[null," FUMIER COMPLET (SOLIDE)"]
[null,"Chargement seulement","h",13,95,79,112.99999999999999,74,4,88.75,"","","","",4,110,"","","",""]
[null,"Épandage seulement","h",11,115.90909090909091,82.5,152.5,111,3,115,"","","","",3,123.33333333333333,"","","",""]
[null,"Chargement et épandage","h",8,152.5,101,200,136,"","","","",3,96.666666666666671,"","","","","",""]
[null,"LISIER (FUMIER LIQUIDE)    "]
[null,"Aspersion par canon                1 000 gal",null,8,11.375,10,12.5,10.75,3,11.166666666666666,"","",3,12.5,"","","","","",""]
[null,"Épandage par injection             1 000 gal",null,3,13.5,"","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Tonne - épandage seulement   1 000 gal",null,5,13.8,"","",9,"","","","",4,14.75,"","","","","",""]
[null,null,"h",10,222,133.75,257.49999999999994,165,"","","","",3,150,3,356.66666666666669,3,141.66666666666666,"",""]
[null,"Épandage avec tonne à lisier - et enfouissement","h","","",300,300,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Tonne - injection par couteau  ","h","","",300,300,"","","","","","","","","","","","",""]
[null,"Transport par camion ","h","","",120,120,152.5,"","","","","","","","","","","",""]
[null,"DIVERS"]
[null,"Déneigement - chasse-neige","h",19,95.526315789473685,75,121.49999999999999,93,5,82,"","",6,121.66666666666667,3,101.66666666666667,"","","",""]
[null,"Déneigement - souffleuse","h",33,120,80,161,100,7,130.71428571428572,3,98.333333333333329,16,127.5,3,143.33333333333334,3,66.666666666666671,"",""]
[null,"Enquête sur les tarifs perçus en 2018 pour les travaux agricoles à forfait"]
[null,"TÂCHE",null,null,"Provincial",null,null,null,"Région 1 ",null,"Région 2 ",null,"Région 3 ",null,"Région 4 ",null,"Région 5 ",null,"Région 6 "]
[null,null,"UNITÉ","Nbre","Moy.","Percentile 2018",null,"Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy.","Nbre ","Moy."]
[null,null,null,null,2018,"15e","85e",2015,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018,null,2018]
[null,"LOCATION DE TRACTEURS"]
[null,"Conducteur","h",11,56.272727272727273,27.5,87.5,46,3,68.333333333333329,"","",6,39,"","","","","",""]
[null,null,"hp/h",3,0.31,"","",0.49,"","","","","","","","","","","",""]
[]
[null,"Guide du concessionnaire « Iron Solutions » "]
[null," hiver 2018, Est du Canada"]
[null,null,"UNITÉ",null,2018,null,null,2015]
[null,"Tracteur utilitaire de moins de 100 hp sans cabine","hp/h",null,0.27,null,null,0.27]
[null,"Tract. utilit. avec cabine, 2 roues motr.","hp/h",null,0.28999999999999998,null,null,0.28999999999999998]
[null,"Tract. utilit. avec cabine, transm. mécanique, 4 roues motrices","hp/h",null,0.31,null,null,0.31]
[null,"Tract. avec cab. pour cult. en lignes, 2 roues mot.","hp/h",null,0.28999999999999998,null,null,0.28999999999999998]
[null,"Tract. avec cab. pour cult. en lignes, transm. mécanique, 4 roues motr.","hp/h",null,0.31,null,null,0.31]
[null,"Tract. à 4 roues motrices, pneus doubles","hp/h",null,0.31,null,null,0.31]
[null,"Frais pour options - tracteurs"]
[null,"Pneus doubles","hp/h",null,0,null,null,0]
[null,"Chargeur","hp/h",null,0.05,null,null,0.05]
[]
[]
[]
[null,"fin de la feuille de calcul"]